****

**Modelo:R4KCONN6- CONECTOR DE 6 PINES**

**CARACTERISTICAS**

Provee de la interconexión de las estaciones de señalización visual audio a los controladores de pasillo

Para ser usado con cable UTP cat 5

**ESPECIFICACIONES**

Conector Molex para crimpiar de 6 pines

Viene en bolsas de 100 unidades

Certificación UL/C- UL1069

Debe ser usado con herramienta R4CRIMP

Dimensiones 5/8 x 1”

DESCRIPCIÓN

Conector plástico tipo molex compatible con el conector de pines de las estaciones y que otorga un terminal para el cable UTP Cat5 de manera de efectuar una instalación rápida de los controladores y estaciones sin audio de señalización solo visual

EQUIPOS ASOCIADOS

R4KCRIMP

R4CLV144

R4KCLA244

R4K17V

R4KPC10

****

**Modelo:R4KCONN8- CONECTOR DE 8 PINES**

**CARACTERISTICAS**

Provee de la interconexión de las estaciones de audio a los controladores de pasillo

Para ser usado con cable UTP cat 5

**ESPECIFICACIONES**

Conector Molex para crimpiar de 8 pines

Viene en bolsas de 100 unidades

Certificación UL/C- UL1069

Debe ser usado con herramienta R4CRIMP

Dimensiones 7/8 x 1”

DESCRIPCIÓN

Conector plástico tipo molex compatible con el conector de pines de las estaciones y que otorga un terminal para el cable UTP Cat5 de manera de efectuar una instalación rápida de los controladores y estaciones con audio

EQUIPOS ASOCIADOS

R4KCRIMP

R4KTMB

R4CLA244

R4K17V

**Modelo:R4KCRIMP- HERRAMIENTA PARA CRIMPIAR CONECTORES**

**CARACTERISTICAS**

Permite la colocación de los conectores terminales al cable UTP Cat 5 para realizar la interconexión de las estaciones y controladores de pasillo

Permite efectuar el desmontaje de las estaciones del sistema R4000 de las bases de montaje.

Para ser usado en la instalación de equipos

Certificación UL/C – UL1069

Dimensiones 3

**INSTRUCCCIONES DE USO**

MONTAJE DEL CABLE UTP



ACCIONAMIENTO DE CRIMPIADORA



Disposición de cables para el montaje del conector