|  |
| --- |
| **Página 1** |

Escenarios de aplicación

El sistema de llamadas 5 Enfermera Responder®

puede enviar información de la llamada a una variedad de

sistemas tales como teléfonos inalámbricos y

embolsarse buscapersonas para notificar al personal específico

llamadas desde sus pacientes. Otro

manera de notificar al personal de las llamadas pendientes es

instalar un monitor que muestra la PC consol

al final de o unión de un pasillo.

Además, una pantalla de marquesina puede

ser instalados en los pasillos para indicar

enfermera llamada actividad. WaveWare Muro

Pager combina una pantalla de marquesina

con la capacidad de recibir mensajes

de un transmisor de paginación bolsillo. Por

integrando el bolsillo Responder

Módulo de interfaz de paginación con un

Transmisor WaveWare, llamadas puede ser

enviado a las pantallas de marquesina.

Para enviar llamadas a un buscapersonas Wall, un personal

miembro debe estar en servicio con

la cobertura de llamadas adecuado, teléfono /

extensión de localizador y el Servicio de respuesta

Configuración de 5 necesita ser establecido para

enviar cancelar los mensajes con el fin

de las llamadas a ser retirado de la

mostrar una vez que se cancelan.

Esta nota de aplicación describe cómo

establecer la configuración y las aplicaciones

para enviar llamadas a la pared WaveWare

Los buscapersonas.

Si tiene alguna otra pregunta,

póngase en contacto con Atención Médica Técnica

Apoyo.

**Beneficios**

• Fácil de leer

• Más rápido notificación de llamadas al personal

**Cómo integrar una marquesina con**

**Responder 5**

HAN0101

Nota de aplicación

|  |
| --- |
| **Página 2** |

2

Notas de programación

**Notas:**

Estas instrucciones asumen que el sitio es la licencia adecuada para el módulo de bolsillo Megafonía Interfaz,

PC Console y Personal Asignación y está conectado directamente a, o por medio de middleware, una paginación WaveWare

transmisor.

**Antes de la instalación a partir de:**

Decida qué área (s) pantalla (s) de marquesina estará mostrando las llamadas desde y luego determinar qué

se mostrarán tipos de llamadas. Una vez que tenga la lista de las zonas y las cadenas de escalamiento, ya está listo para

empezar a programar la configuración.

También tendrá que saber el código de tapa (s) en el Pager (s) Muro.

Nota: Una vez que el Habilitar bolsillo Página Cancelar función está activada para un área, siendo todos los localizadores de bolsillo

utilizado por el personal en esa área recibirán cancelar mensajes para todas las llamadas. Este puede ser un cambio para el personal,

así que por favor asegúrese de que ellos serán notificados correctamente y entrenados. El personal que están recibiendo llamadas directamente a

sus teléfonos inalámbricos SIP (sin middleware involucrados) no se verán afectados por este cambio.

1.

Comience activando el mensaje cancelar llamada en el área (s) que se describe anteriormente.

2.

Ir a *Áreas.*

Responder

®

5 Equipos Notas

Responder 5 Equipo necesario:

•

Responder 5 módulos de interfaz de buscapersonas de bolsillo con licencia para el

número de camas que se coverced por marquesina (s).

•

Responder 5 PC Console con licencia para el número de camas que se cubra por marquesina (s).

•

Responder 5 Asignación de Personal con licencia para el número de camas que se cubra por marquesina (s).

|  |
| --- |
| **Página 3** |

3

Programación Notas Con't

3.

Seleccione la primera área que *Habilitar página de bolsillo cancelar* necesidades esté habilitado.

4.

Haga clic en el cuadro frente a *Habilitar página de bolsillo cancelar* para colocar una marca de verificación.

|  |
| --- |
| **Página 4** |

4

7.

Ahora crear una nueva zona para establecer la cobertura de la pantalla marquesina.

8.

Haga clic en *Zonas.*

Programación Notas Con't

5.

Repita esto para todas las áreas que serán cubiertos por una pantalla de marquesina.

6.

Una vez que esto se haya completado, volverá a la pantalla de inicio.

|  |
| --- |
| **Página 5** |

5

Programación Notas Con't

9.

Haga clic en el *botón* Crear *para crear zona nueva.*

10. Darle un nombre, en el ejemplo es la carpa.

11. Compruebe el *equipo area.*

12. Mover la línea para guardarlo y luego haga clic en él de nuevo para editar cobertura.

13. Seleccione las zonas / habitaciones de la lista de la derecha para asignar la cobertura para esta zona.

14. Añadir las zonas / habitaciones a la cobertura *mediante* el elemento Agregar *elemento seleccionado al* botón de *Zona.*

|  |
| --- |
| **Página 6** |

6

Programación Notas Con't

15. Repita el proceso para ver otros indicadores que necesitan cobertura diferente.

16. Una vez que todas las zonas se han creado y dado cobertura, regreso a la pantalla de inicio.

17. Ahora edite el cambio (s) para incluir sólo las cadenas de escalamiento necesarios.

18. Haga clic en *turnos.*

19. Busque el nuevo nombre de la unidad / equipo que creó en el último paso y haga clic para resaltarlo. En

ejemplo, que es la carpa.

20. Haga clic en el botón *Crear nuevo Shift.*

21. Dar el cambio de un nombre como todos los turnos desde las pantallas de marquesina estarán permanentemente de guardia.

|  |
| --- |
| **Página 7** |

7

Programación Notas Con't

22. Haga clic en *Actualizar.*

23. Retire las cadenas de escalamiento que la pantalla de la carpa no se demuestren. Utilice *la* opción Agregar */*

*Quite la cadena (s) de escalación a Shift* botones.

a. Mantenga pulsado el control o Mayús para seleccionar varias cadenas a la vez.

24. Repita este proceso para todas las Unidades / Equipos que creó para las pantallas.

25. Una vez que tenga las cadenas adecuadas en la lista Cadenas Escalation incluido, el volver a la Home

pantalla.

|  |
| --- |
| **Página 8** |

8

Programación Notas Con't

26. Ahora ya está listo para descargar la configuración en el sistema.

31. Una vez que el grupo de acceso está configurado, ahora siguen Seguridad basada.

**Notas:**

Para que el sistema para enviar llamadas a las pantallas de marquesina, un miembro del personal debe estar configurado en

la aplicación, puesta en servicio de una unidad y se le dio cobertura habitación junto con una extensión de teléfono / buscapersonas.

Una vez hecho esto, esta persona va a aparecer en la lista de servicio en la lista de personal de la Consola PC. Si el sitio tiene

Informes Manager, este nombre personal se mostrará en la lista Miembro del Personal al generar informes. Ambas cosas

de estas listas mostrar personal en orden alfabético. Una sugerencia para minimizar la confusión del personal haría

ser dar a este usuario marquesina de un nombre al final del alfabeto como ZMarquee ZDisplay.

27. Una vez que la configuración se carga en el sistema, usted está listo para crear un rol, miembro del personal

y el dispositivo en el que responde 5 Aplicaciones.

a. Esto tendrá que ser hecho para cada pantalla individual en el sistema que tiene una cobertura única.

28. Una vez que haya iniciado sesión en el cliente de respuesta 5 como usuario con privilegios administrativos (no

como la incorporada en el usuario admin), vaya a Ver Grupo de Acceso.

29. Crear un nuevo grupo de acceso, en nuestro ejemplo, hemos creado la carpa.

30. El único acceso que se le dio a este grupo estaba en mi perfil.

|  |
| --- |
| **Página 9** |

9

Programación Notas Con't

32. Crear un nuevo papel, en nuestro exapme creamos Carpa.

33. Para las unidades SA y MP, seleccione las unidades que se crearon con anterioridad, en el ejemplo que es la carpa.

34. Asigne ninguna unidad para las unidades de la consola PC o Informes unidades Manager.

35. Asigne el papel que el nuevo grupo de acceso que se creó, en el ejemplo que es la carpa.

36. Asegúrese de que la función está activa.

37. Una vez que se crean todos los roles, crear el dispositivo que corresponde a la marquesina.

38. Vaya a la pantalla del dispositivo.

39. En la tabla de dispositivos, escriba en el código tapón del localizador pared que obtuvo anteriormente en a

la caja */ Extensión Nombre del dispositivo.*

40. *Establezca* el tipo de teléfono / buscapersonas.

41. Dar el dispositivo de una descripción.

42. Asegúrese de que el dispositivo está activo y se mueve fuera de la línea para guardarlo.

43. Repita esto para todos los localizadores de pared.

|  |
| --- |
| **Página 10** |

10

Programación Notas Con't

44. Ahora crear un usuario en el sistema que se asignará al nuevo dispositivo.

45. Ir a la tabla *del usuario.*

46. ​​Haga clic en el *usuario -* pestaña *Creación.*

47. Dar al usuario un nombre y apellido, en el ejemplo que es WaveWare Wallpager. Nombre de usuario es

WallPager.

48. ellas Asignar el teléfono / buscapersonas que se creó.

49. a asignar a la función que se creó y elija un nivel personal para asignarlos. El nivel hace

No importa menos que el usuario va a recibir mensajes de servicio.

|  |
| --- |
| **Página 11** |

11

Programación Notas Con't

50. Asegúrese de que el usuario está activo.

51. Ahora ya está listo para iniciar la sesión como el nuevo usuario y ponerlos en servicio y darles tareas.

|  |
| --- |
| **Página 12** |

12

Programación Notas Con't

52. Ir a la pantalla de Estado y poner al usuario en el servicio para el equipo.

53. Confirme que tienen la correcta Teléfono / Pager asignado.

54. Ahora, edite sus asignaciones.

55. ellas Asignar al equipo en la parada llamada individual.

|  |
| --- |
| **Página 13** |

13

Programación Notas Con't

56. Haga doble clic en el nombre del usuario y asegúrese de que sólo llamada está marcada.

a. Sólo echa un servicio si la pantalla se va a recibir los requerimientos de servicio que se establecen en

habitaciones en la cobertura establecida para el nivel del personal que se asigna a la marquesina.

segundo. Sólo echa un urgente si las llamadas urgentes no son parte de la cobertura del equipo y la pantalla tiene que

mostrar estas llamadas.

57. Ahora está listo para probar la pantalla