*Santiago, 26 de Agosto de 2015*

*Paramount Cot. N°00125/2015*

***Señores:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Eiane Gassibe** | |  | |  | |

***P r e s e n t e:***

*De nuestra consideración:*

*De acuerdo a lo solicitado por usted, envío la cotización en plaza correspondiente a 01* ***Cama Clínica,*** *modelo* ***Qualitas Beta,*** *ensamblada en Indonesia bajo estándares de* ***Paramount Bed - Japón.***

*Los precios están expresados en pesos chilenos y no incluyen I.V.A.*

*El plazo de entrega es de 45 días, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra y /o pago anticipado, previa coordinación de despacho.*

*Cabe destacar que nuestros productos tienen garantía de un año y la mantención está a cargo de nuestro Servicio Técnico Cencomex S.A., con personal debidamente capacitado en fábrica.*

*Esperando cumplir con vuestras expectativas, les saluda, atentamente,*

**Cristian Yañez A.**

**Cencomex S.A.**

**Jefe Soporte Tecnico**

**Padre Faustino Gazziero # 2197**

**Independencia – Santiago**

**Cel: 85965078-73396551**

****

***CAMA ELECTRICA, QUALITAS BETA***

***Características Generales:***

* *Superficie lisa.*
* *Colchón Clínico de espuma.*
* *Función CPR Eléctrica y Manual.*
* *Cuatro motores silenciosos.*
* *Superficie total de la cama: 228,3 cm de largo x 105,6 cm de ancho*
* *Batería de respaldo. Panel de control enfermera.*
* *Bloqueador total de controles.*
* *Piecera y cabecera desmontables en polímero inyectado.*
* *Ruedas de 5”.*
* *Freno central y dirección.*
* *Sistema de bloqueo total con un pedal de freno extra.*
* *Catre antiestático.*
* *Cuatro barandas abatibles (dos por lado), estructura de polímero de alta resistencia, que siguen los movimientos de la cama en sus distintas posiciones. El espacio de separación entre ellas es de 0 cm. a través del supresor de distancia.*
* *Un porta suero.*
* *Bumpers.*
* *220 Volts.*

***Posiciones****:*

* *Trendelemburg/Rev.Trendelemburg en cualquier altura de la cama.*
* *Ajuste de rodilla.*
* *Elevación de cabecera de 0 a 70 grados.*
* *Elevación de piecera de 0 a 25 grados.*
* *Subida y bajada en bloque desde 44 a 77 cms.*
* *Silla cardiaca a través de un botón.*

*Modelo Qualitas Beta*



***Valor cama:***

*Valor Neto Unitario en plaza :* ***$ 1.800.000.- + I.V.A.***

***Condiciones generales de venta:***

*Forma de pago : Efectivo, / Orden de compra.*

*Fecha de entrega : 45 días , a partir de la recepción de la O/C y previa coordinación de despacho.*

*Garantía : un año.*

*Servicio Técnico : propio de Cencomex S.A.*

*Incluye : Traslado, instalación e instrucción a usuarios y técnicos.*